<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.762" y1="-4.826" x2="50.216" y2="-4.826" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.216" y1="-4.826" x2="50.216" y2="37.074" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.216" y1="37.074" x2="-0.762" y2="37.074" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.762" y1="37.074" x2="-0.762" y2="-4.826" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="SJFAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1UF"/>
<element name="POWER" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="REGULATOR" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$5" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$6" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$7" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$8" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$9" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$10" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$11" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$12" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$13" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$14" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$15" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$16" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$17" library="fab" package="SJFAB" value="SOLDER_JUMPER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="REGULATOR" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="REGULATOR" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="REGULATOR" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RETURN">
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P6">
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P7">
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="U$15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P8">
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P9">
<contactref element="U$13" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="U$15" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="U$16" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="U$17" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
