<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="37.77" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="0" x2="37.77" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="43.17" x2="0" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.17" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<rectangle x1="1.27" y1="1.27" x2="36.83" y2="41.91" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="J1" library="fab" package="2X03SMD" value="ISP"/>
<element name="J2" library="fab" package="2X02SMD" value="Load"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="J3" library="fab" package="2X02SMD" value="LED"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="J4" library="fab" package="2X02SMD" value="Power"/>
<element name="PB2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PB1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PB0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PA0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="PB2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="PB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="PB0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PA0" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
