<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="11.43" y1="-0.3175" x2="37.465" y2="-0.3175" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="37.465" y1="-0.3175" x2="42.2275" y2="4.445" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="42.2275" y1="4.445" x2="42.2275" y2="18.415" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="42.2275" y1="18.415" x2="30.48" y2="30.1625" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="30.1625" x2="18.0975" y2="30.1625" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="18.0975" y1="30.1625" x2="6.985" y2="19.05" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.985" y1="19.05" x2="6.985" y2="4.1275" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.985" y1="4.1275" x2="11.43" y2="-0.3175" width="0.4064" layer="20"/>
<text>F/m</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>Z</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LCC16">
<description>&lt;b&gt;LCC16&lt;/b&gt; Package&lt;p&gt;
Source: http://www.memsic.com/data/products/MXR9500G&amp;M/MXR9500G&amp;M.pdf</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LCC16" value="ACCEL_MXR9150MZ"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Z">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VJ">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
