<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.525" y1="11.43" x2="18.7325" y2="2.2225" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="18.7325" y1="2.2225" x2="40.64" y2="2.2225" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="2.2225" x2="48.26" y2="9.8425" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="9.8425" x2="48.26" y2="26.035" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="26.035" x2="33.9725" y2="40.3225" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.9725" y1="40.3225" x2="20.0025" y2="40.3225" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="20.0025" y1="40.3225" x2="9.525" y2="29.845" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="11.43" x2="9.525" y2="29.845" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LCC16">
<description>&lt;b&gt;LCC16&lt;/b&gt; Package&lt;p&gt;
Source: http://www.memsic.com/data/products/MXR9500G&amp;M/MXR9500G&amp;M.pdf</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LCC16" value="ACCEL_MXR9150MZ"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0k"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Z">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VJ">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
