<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.14830625" y2="0.03705" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.14830625" y1="0.03705" x2="33.2322125" y2="35.85139375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.2322125" y1="35.85139375" x2="0.0469125" y2="35.814340625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0469125" y1="35.814340625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SPDTSWITCH">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="HC-SR501" library="fab" package="SPDTSWITCH" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="J1" library="fab" package="2X03SMD" value="ISP"/>
<element name="J2" library="fab" package="2X02SMD" value="POWER"/>
<element name="J3" library="fab" package="2X03SMD" value="STEPPER"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value="N"/>
<element name="T2" library="fab" package="SOT-23" value="N"/>
<element name="T3" library="fab" package="SOT-23" value="N"/>
<element name="T4" library="fab" package="SOT-23" value="N"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="HC-SR501" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="HC-SR501" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BROWN">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YELLOW">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLACK">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ORANGE">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="HC-SR501" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
