<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="37.338" y1="45.974" x2="17.272" y2="45.974" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="17.272" y1="45.974" x2="16.002" y2="44.704" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.002" y1="44.704" x2="16.002" y2="17.018" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.002" y1="17.018" x2="17.272" y2="15.748" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.272" y1="15.748" x2="37.338" y2="15.748" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="37.338" y1="15.748" x2="38.608" y2="17.018" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.608" y1="17.018" x2="38.608" y2="44.704" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="38.608" y1="44.704" x2="37.338" y2="45.974" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<polygon width="0.254" layer="46">
<vertex x="16.002" y="45.974"/>
<vertex x="38.608" y="45.974"/>
<vertex x="38.608" y="15.748"/>
<vertex x="16.002" y="15.748"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="passives">
<packages>
<package name="1206">
</package>
<package name="RES_EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="passives" package="1206" value="1uF">
<attribute name="PACKAGE" value="1206"/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="passives" package="1206" value="10k">
<attribute name="PACKAGE" value="1206"/>
<attribute name="PRECISION" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="Y1" library="passives" package="RES_EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="R2" library="passives" package="1206" value="500">
<attribute name="PACKAGE" value="1206"/>
<attribute name="PRECISION" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
