<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="42.469" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="42.469" y1="0" x2="42.469" y2="24.247" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="42.469" y1="24.247" x2="0" y2="24.247" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.247" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Person">
<packages>
<package name="ACCEL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="hello_radio_016">
<description>Generated from &lt;b&gt;hello_radio_016.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="FAB_1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Person" package="ACCEL" value="MMA1270_ZAXIS_ACCEL"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="1k"/>
<element name="C1" library="hello_radio_016" package="FAB_1206" value="0.1u"/>
<element name="C2" library="hello_radio_016" package="FAB_1206" value="0.1u"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U$1" pad="P$04"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$06"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$01"/>
<contactref element="U$1" pad="P$02"/>
<contactref element="U$1" pad="P$03"/>
<contactref element="U$1" pad="P$07"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ACC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
