<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="73.95" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="73.95" y1="0" x2="74.05" y2="58.7" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="74.05" y1="58.7" x2="0" y2="58.7" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="58.7" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JACK_2.1MM">
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="hello_radio_016">
<description>Generated from &lt;b&gt;hello_radio_016.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="FAB_1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SM8">
<description>&lt;b&gt;SM8 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="ng" package="SOT23" value=""/>
<element name="C1" library="hello_radio_016" package="FAB_1206" value="0.1u"/>
<element name="T1" library="zetex" package="SM8" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="T2" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="J1" library="ng" package="JACK_2.1MM" value="JACK2.1MM"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="R2" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="T3" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="R4" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="R5" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="R6" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="S1" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$7" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$8" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R7" library="ng" package="1206" value="5k"/>
<element name="R8" library="ng" package="1206" value="5k"/>
<element name="R9" library="ng" package="1206" value="5k"/>
<element name="C2" library="hello_radio_016" package="FAB_1206" value="10u"/>
<element name="C3" library="hello_radio_016" package="FAB_1206" value="10u"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G3">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="G4">
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1D2">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D3D4">
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ACC">
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
