<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="63.17" y1="0.6604" x2="63.17" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="50.79" x2="0" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.79" x2="0" y2="49.9618" width="0" layer="20"/>
<text>Anduino</text>
<wire x1="0" y1="49.9618" x2="44.45" y2="49.9618" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="49.9618" x2="63.5" y2="41.91" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="41.91" x2="63.5" y2="0.9398" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="0.9398" x2="63.17" y2="0.6604" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="0.6604" x2="0" y2="0.6604" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.6604" x2="0" y2="49.9618" width="1.27" layer="20"/>
<text>ATK</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA328P"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JP3" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LEDA">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PB5SCK">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB4MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PD_3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD_4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
