<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.064" y1="0.002" x2="45.834" y2="0.004" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.834" y1="0.004" x2="45.845" y2="33.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.845" y1="33.22" x2="0.075" y2="33.143" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.075" y1="33.143" x2="0.064" y2="0.002" width="0" layer="20"/>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>VCC</text>
<text>FTDI</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>PBO</text>
<text>PB1</text>
<text>PB3 / RST</text>
<text>PB2</text>
<text>PA1</text>
<text>PA2</text>
<text>PA3</text>
<text>PA4</text>
<text>PA5</text>
<text>PA5</text>
<text>PA6</text>
<text>PA7</text>
<text>PA0</text>
<text>20MHz</text>
<text>DC
JACK</text>
<text>PB2</text>
<text>PA7</text>
<text>PA6</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>PA2</text>
<text>PA3</text>
<text>PA4</text>
<text>PA5</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>Tx</text>
<text>Rx</text>
<text>RTS</text>
<text>CTS</text>
<text>10K</text>
<text>1uF</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JACK_2.1MM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pin3">
<packages>
<package name="PIN3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-UNPOLARIZEDFAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="J1" library="fab" package="JACK_2.1MM" value="JACK2.1MM"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="3PINPREFIX1" library="pin3" package="PIN3" value="PIN3"/>
<element name="JP4" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="3PINPREFIX1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="3PINPREFIX1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="3PINPREFIX1" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
