<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-5.1182" y1="-2.8144" x2="54.953" y2="-2.8398" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.953" y1="-2.8398" x2="54.9022" y2="43.8354" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.9022" y1="43.8354" x2="-5.1944" y2="43.8354" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.1944" y1="43.8354" x2="-5.1182" y2="-2.8144" width="0" layer="20"/>
<text>PD3</text>
<text>PD4</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>PB6</text>
<text>PB7</text>
<text>PD2</text>
<text>PD1</text>
<text>PD0</text>
<text>PC6</text>
<text>PC5</text>
<text>PC4</text>
<text>PC3</text>
<text>PC2</text>
<text>PC1</text>
<text>PC0</text>
<text>ADC7</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>ADC6</text>
<text>AVCC</text>
<text>PB5</text>
<text>PD5</text>
<text>PD6</text>
<text>PD7</text>
<text>PB0</text>
<text>PB1</text>
<text>PB2</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>RESET</text>
<text>Tx</text>
<text>ADC5</text>
<text>ADC4</text>
<text>ADC3</text>
<text>ADC2</text>
<text>ADC1</text>
<text>ADC0</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>ADC6</text>
<text>ADC1</text>
<text>ADC0</text>
<text>ADC7</text>
<text>PD7</text>
<text>PD6</text>
<text>PD5</text>
<text>PD4</text>
<text>PD3</text>
<text>PD2</text>
<text>PD1</text>
<text>PD0</text>
<text>VCC</text>
<text>PC5</text>
<text>PC4</text>
<text>PC3</text>
<text>PC2</text>
<text>PC1</text>
<text>PC0</text>
<text>PB0</text>
<text>PB1</text>
<text>PB2</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>VCC</text>
<text>ADC2</text>
<text>ADC3</text>
<text>ADC4</text>
<text>ADC5</text>
<text>10uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>1uF</text>
<text>20Mhz</text>
<text>ICSP</text>
<text>DC
JACK</text>
<text>Button</text>
<text>FTDI</text>
<text>RST</text>
<text>VCC</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>Rx</text>
<text>0.1uF</text>
<text>10k</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>*GND</text>
<text>*GND</text>
<text>RST</text>
<text>RST</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmega8">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ng">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="JACK_2.1MM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pin3">
<packages>
<package name="PIN3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmega8" package="TQFP32-08" value="ATmega328P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="S1" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="C2" library="ng" package="1206" value="1uf"/>
<element name="C3" library="ng" package="1206" value=".1uf"/>
<element name="C4" library="ng" package="1206" value="10uf"/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="J1" library="fab" package="JACK_2.1MM" value="JACK2.1MM"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="3PINPREFIX2" library="pin3" package="PIN3" value="PIN3"/>
<element name="3PINPREFIX1" library="pin3" package="PIN3" value="PIN3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="3PINPREFIX2" pad="6"/>
<contactref element="3PINPREFIX2" pad="4"/>
<contactref element="3PINPREFIX2" pad="2"/>
<contactref element="3PINPREFIX1" pad="6"/>
<contactref element="3PINPREFIX1" pad="4"/>
<contactref element="3PINPREFIX1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$49">
</signal>
<signal name="N$50">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$52">
</signal>
<signal name="N$53">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
