<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="46.6854" y2="0.0508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.6854" y1="0.0508" x2="46.6854" y2="19.1416" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.6854" y1="19.1416" x2="0" y2="19.0908" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.0908" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>OUT1</text>
<text>OUT2</text>
<text>GND</text>
<text>VREF</text>
<text>IN1</text>
<text>IN2</text>
<text>GND</text>
<text>IN1</text>
<text>IN2</text>
<text>VREF</text>
<text>LSS</text>
<text>0.1Ω</text>
<text>5Ω||5Ω</text>
<text>5Ω||5Ω</text>
<text>0Ω</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="JACK_2.1MM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MCS10B">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="JACK_2.1MM" value="JACK2.1MM"/>
<element name="LSP3" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP4" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="LSP5" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP8" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="SOIC8" value="h-bridge"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="LSP4" pad="MP"/>
<contactref element="LSP3" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LSP5" pad="MP"/>
<contactref element="LSP8" pad="MP"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
