<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="T5" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T6" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T7" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T8" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="9v power"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G3">
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="T8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="G4">
<contactref element="T8" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
