<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.706" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.706" y1="0" x2="33.706" y2="41.392" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.706" y1="41.392" x2="0" y2="41.392" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.392" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab2015">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab2015" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$2" library="fab2015" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$3" library="fab2015" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="LED1" library="fab2015" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="S1" library="fab2015" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="fab2015" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="fab2015" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S4" library="fab2015" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="C1" library="fab2015" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="R1" library="fab2015" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab2015" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R3" library="fab2015" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="U$4" library="fab2015" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="0V">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
