<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="51.867" y2="0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.867" y1="0.127" x2="51.74" y2="35.423" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.74" y1="35.423" x2="-0.127" y2="35.296" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.127" y1="35.296" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab_mod">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="fab_mod" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="C3" library="fab_mod" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="C6" library="fab_mod" package="C1206" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="fab_mod" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="fab_mod" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="fab_mod" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="R3" library="fab_mod" package="R1206" value=""/>
<element name="R2" library="fab_mod" package="R1206" value="50 k"/>
<element name="R1" library="fab_mod" package="R1206" value="100 k"/>
<element name="J1" library="fab_mod" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U1" library="fab_mod" package="SOIC8" value="MICRF102"/>
<element name="IC1" library="fab_mod" package="SOT23" value=""/>
<element name="R4" library="fab_mod" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="J2" library="fab_mod" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="S1" library="fab_mod" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R5" library="fab_mod" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R6" library="fab_mod" package="R1206FAB" value="100k"/>
<element name="X1" library="fab_mod" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="IC2" library="fab_mod" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="C1" library="fab_mod" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="C2" library="fab_mod" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
