<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="29.9468" y2="-0.0762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.9468" y1="-0.0762" x2="29.9214" y2="30.6986" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.9214" y1="30.6986" x2="0.0762" y2="30.7748" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0762" y1="30.7748" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab_mod">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC16">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab copy">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="fab_mod" package="C1206FAB" value="CAP-UNPOLARIZEDFAB"/>
<element name="C5" library="fab_mod" package="C1206FAB" value="CAP-UNPOLARIZEDFAB"/>
<element name="R3" library="fab_mod" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="C2" library="fab copy" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="R5" library="fab_mod" package="R1206" value=""/>
<element name="R6" library="fab_mod" package="R1206" value=""/>
<element name="D1" library="fab_mod" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R7" library="fab_mod" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="IC3" library="fab_mod" package="SOIC16" value="MICRF002"/>
<element name="C3" library="fab_mod" package="C1206FAB" value="CAP-UNPOLARIZEDFAB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab_mod" package="SOT23" value=""/>
<element name="Y1" library="fab_mod" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="IC2" library="fab_mod" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="J1" library="fab_mod" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="fab_mod" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="C6" library="fab copy" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="C7" library="fab copy" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
