<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="100" y1="-5.08" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.3472" y1="28.7909" x2="28.3972" y2="28.7909" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="28.3972" y1="28.7909" x2="32.2072" y2="23.7109" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="32.2072" y1="23.7109" x2="32.2072" y2="-0.4191" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="32.2072" y1="-0.4191" x2="28.3972" y2="-4.2291" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="28.3972" y1="-4.2291" x2="4.2672" y2="-4.2291" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="4.2672" y1="-4.2291" x2="1.7272" y2="-1.6891" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.7272" y1="-1.6891" x2="1.7272" y2="23.7109" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="9.3472" y1="28.7909" x2="1.7272" y2="23.7109" width="0.8128" layer="20" curve="180"/>
<circle x="5.5372" y="26.2509" radius="1.27" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="PULL-UP" value="10K"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="PULL_UP" value="10k"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="RES_LED" value="499"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
