<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.096" y1="9.906" x2="75.164" y2="9.906" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.164" y1="9.906" x2="75.164" y2="48.438" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.164" y1="48.438" x2="6.096" y2="48.438" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="48.438" x2="6.096" y2="9.906" width="0" layer="20"/>
<text>ALARM</text>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>VCC</text>
<text>BTN</text>
<text>PERIF</text>
<text>BP</text>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="5.08" y="49.53"/>
<vertex x="5.08" y="8.89"/>
<vertex x="8.89" y="8.89"/>
<vertex x="8.89" y="49.53"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="8.89" y="46.99"/>
<vertex x="76.2" y="46.99"/>
<vertex x="76.2" y="49.53"/>
<vertex x="8.89" y="49.53"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="76.2" y="47.9298"/>
<vertex x="76.2" y="43.815"/>
<vertex x="36.83" y="43.815"/>
<vertex x="36.83" y="47.9298"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="72.644" y="42.291"/>
<vertex x="72.644" y="8.89"/>
<vertex x="76.2" y="8.89"/>
<vertex x="76.2" y="44.45"/>
<vertex x="72.39" y="44.45"/>
<vertex x="72.39" y="41.91"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="63.5" y="44.45"/>
<vertex x="63.5" y="39.624"/>
<vertex x="72.39" y="39.624"/>
<vertex x="72.39" y="44.45"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="5.08" y="8.89"/>
<vertex x="72.39" y="8.89"/>
<vertex x="72.39" y="11.684"/>
<vertex x="5.08" y="11.684"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="8.9408" y="12.7254"/>
<vertex x="16.5608" y="12.7254"/>
<vertex x="16.51" y="10.16"/>
<vertex x="8.89" y="10.16"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="16.51" y="12.7"/>
<vertex x="44.45" y="12.7"/>
<vertex x="44.45" y="10.287"/>
<vertex x="16.51" y="11.43"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="34.417" y="12.7"/>
<vertex x="34.3916" y="18.4658"/>
<vertex x="40.7416" y="18.4658"/>
<vertex x="40.767" y="12.446"/>
<vertex x="34.29" y="12.446"/>
</polygon>
<text>1</text>
<text>PYRO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CLOCK_LCD" library="fab" package="EFOBM" value=""/>
<element name="LCD_MAIN" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LCD_OUT" library="fab" package="2X05SMD" value=""/>
<element name="LED" library="fab" package="LED1206" value="RED"/>
<element name="POWER_CAP" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="PRGM_LCD" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="RLED" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="R_RESET" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="R_VEE1" library="fab" package="R1206" value="100K"/>
<element name="R_VEE2" library="fab" package="R1206" value="1K"/>
<element name="SERIAL_BUS" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="fab" package="LED1206" value="RED"/>
<element name="R_RESET1" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="POWER_CAP1" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="RLED1" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="CLOCK_B" library="fab" package="EFOBM" value=""/>
<element name="PRGM_B" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="BTN_BRD_IN" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
<element name="PERIF_BRD_IN" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
<element name="ALARM_BRD_OUT" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
<element name="RJ_SERIAL" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="RJ_VCC" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="RJ_GND" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="RJ_VCC1" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="PYRO_IN" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND_LCD">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="14"/>
<contactref element="POWER_CAP" pad="1"/>
<contactref element="CLOCK_LCD" pad="2"/>
<contactref element="PRGM_LCD" pad="1"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="6"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="10"/>
<contactref element="R_VEE2" pad="2"/>
<contactref element="RLED" pad="1"/>
<contactref element="ALARM_BRD_OUT" pad="2"/>
<contactref element="RJ_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R_RESET" pad="2"/>
<contactref element="LCD_MAIN" pad="4"/>
<contactref element="PRGM_LCD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_LCD">
<contactref element="R_RESET" pad="1"/>
<contactref element="LCD_MAIN" pad="1"/>
<contactref element="POWER_CAP" pad="2"/>
<contactref element="PRGM_LCD" pad="5"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="9"/>
<contactref element="R_VEE1" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="ALARM_BRD_OUT" pad="1"/>
<contactref element="RJ_VCC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="CLOCK_LCD" pad="1"/>
<contactref element="LCD_MAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="CLOCK_LCD" pad="3"/>
<contactref element="LCD_MAIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="RLED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="13"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="12"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="11"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="10"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK_E">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="9"/>
<contactref element="PRGM_LCD" pad="4"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO_RS">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="8"/>
<contactref element="PRGM_LCD" pad="6"/>
<contactref element="LCD_OUT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="7"/>
<contactref element="PRGM_LCD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="LCD_OUT" pad="8"/>
<contactref element="R_VEE1" pad="2"/>
<contactref element="R_VEE2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ALARM_OUT">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="5"/>
<contactref element="ALARM_BRD_OUT" pad="3"/>
<contactref element="ALARM_BRD_OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SERIAL_IN">
<contactref element="LCD_MAIN" pad="6"/>
<contactref element="RJ_SERIAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="RLED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="4"/>
<contactref element="R_RESET1" pad="2"/>
<contactref element="PRGM_B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="14"/>
<contactref element="POWER_CAP1" pad="1"/>
<contactref element="RLED1" pad="1"/>
<contactref element="CLOCK_B" pad="2"/>
<contactref element="PRGM_B" pad="1"/>
<contactref element="BTN_BRD_IN" pad="2"/>
<contactref element="PERIF_BRD_IN" pad="2"/>
<contactref element="RJ_GND" pad="2"/>
<contactref element="PYRO_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_B">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="1"/>
<contactref element="POWER_CAP1" pad="2"/>
<contactref element="R_RESET1" pad="1"/>
<contactref element="PRGM_B" pad="5"/>
<contactref element="RJ_VCC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="7"/>
<contactref element="PRGM_B" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="8"/>
<contactref element="PRGM_B" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="9"/>
<contactref element="PRGM_B" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XTAL1_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="2"/>
<contactref element="CLOCK_B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="3"/>
<contactref element="CLOCK_B" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX1_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="13"/>
<contactref element="BTN_BRD_IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX2_B">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="12"/>
<contactref element="BTN_BRD_IN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SERIAL_OUT">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="5"/>
<contactref element="RJ_SERIAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_OUT">
<contactref element="BTN_BRD_IN" pad="1"/>
<contactref element="PERIF_BRD_IN" pad="1"/>
<contactref element="RJ_VCC" pad="1"/>
<contactref element="RJ_VCC1" pad="1"/>
<contactref element="PYRO_IN" pad="2"/>
<contactref element="PYRO_IN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PYRO_IN">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="10"/>
<contactref element="PYRO_IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX_P">
<contactref element="SERIAL_BUS" pad="11"/>
<contactref element="PERIF_BRD_IN" pad="4"/>
<contactref element="PERIF_BRD_IN" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
