<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.3922" y2="0.1778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.3922" y1="0.1778" x2="21.4938" y2="17.6532" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.4938" y1="17.6532" x2="0.1016" y2="17.4754" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1016" y1="17.4754" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BP</text>
<text>VCC</text>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="0.0254" y="17.7546"/>
<vertex x="21.6154" y="17.7546"/>
<vertex x="21.6154" y="-0.0254"/>
<vertex x="17.8054" y="-0.0254"/>
<vertex x="17.8054" y="15.2146"/>
<vertex x="2.5654" y="15.2146"/>
<vertex x="2.5654" y="2.5146"/>
<vertex x="17.8054" y="2.5146"/>
<vertex x="17.8054" y="-0.0254"/>
<vertex x="0.0254" y="-0.0254"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SPDTSWITCH">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HEADER" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="LED" library="fab" package="LED1206" value=""/>
<element name="HC_SR501" library="fab" package="SPDTSWITCH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="DATA">
<contactref element="HEADER" pad="3"/>
<contactref element="HC_SR501" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="HEADER" pad="1"/>
<contactref element="HC_SR501" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="2"/>
<contactref element="HEADER" pad="4"/>
<contactref element="HC_SR501" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
