<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.24" y1="-1.27" x2="48.24" y2="30.785" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="30.785" x2="10.16" y2="30.785" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="30.785" x2="10.16" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="30.48" x2="10.16" y2="-1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="-1.27" x2="48.24" y2="-1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="-1.27" x2="48.26" y2="-1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="-1.27" x2="48.26" y2="30.48" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="30.48" x2="48.26" y2="30.48" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
