<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="35.56" y1="35.56" x2="68.56" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.56" y1="35.56" x2="68.56" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.56" y1="69.52" x2="35.56" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="69.52" x2="35.56" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<text>BP</text>
<wire x1="36.83" y1="36.83" x2="36.83" y2="68.58" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="68.58" x2="67.31" y2="68.58" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="68.58" x2="67.31" y2="41.91" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="41.91" x2="60.96" y2="41.91" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="41.91" x2="60.96" y2="36.83" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="36.83" x2="36.83" y2="36.83" width="0.4064" layer="20"/>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="35.56" y="69.85"/>
<vertex x="68.58" y="69.85"/>
<vertex x="68.58" y="68.58"/>
<vertex x="35.56" y="68.58"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="35.56" y="68.58"/>
<vertex x="35.56" y="35.56"/>
<vertex x="36.83" y="35.56"/>
<vertex x="36.83" y="68.58"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="35.56" y="35.56"/>
<vertex x="68.58" y="35.56"/>
<vertex x="68.58" y="36.83"/>
<vertex x="35.56" y="36.83"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="68.58" y="35.56"/>
<vertex x="68.58" y="68.58"/>
<vertex x="67.31" y="68.58"/>
<vertex x="67.31" y="35.56"/>
<vertex x="67.31" y="36.83"/>
<vertex x="68.58" y="36.83"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="67.31" y="36.83"/>
<vertex x="67.31" y="41.91"/>
<vertex x="60.96" y="41.91"/>
<vertex x="60.96" y="36.83"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="INPUT1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="fab" package="LED1206" value=""/>
<element name="PROG_H1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="RESONATOR1" library="fab" package="EFOBM" value=""/>
<element name="R_LED1" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="R_RST1" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="RJ" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="INPUT1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R_RST1" pad="1"/>
<contactref element="R_LED1" pad="2"/>
<contactref element="PROG_H1" pad="5"/>
<contactref element="RJ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="INPUT1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="INPUT1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="INPUT1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR1" pad="2"/>
<contactref element="PROG_H1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST1">
<contactref element="INPUT1" pad="4"/>
<contactref element="R_RST1" pad="2"/>
<contactref element="PROG_H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL21">
<contactref element="INPUT1" pad="3"/>
<contactref element="RESONATOR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL11">
<contactref element="INPUT1" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="INPUT1" pad="7"/>
<contactref element="PROG_H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="INPUT1" pad="8"/>
<contactref element="PROG_H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="INPUT1" pad="9"/>
<contactref element="PROG_H1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R_LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTN1">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="INPUT1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RJ" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
