<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="83.82" y1="33.02" x2="121.9" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="121.9" y1="33.02" x2="121.9" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="121.9" y1="66.98" x2="83.82" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="66.98" x2="83.82" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<text>BP</text>
<wire x1="120.65" y1="62.23" x2="111.76" y2="62.23" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="111.76" y1="62.23" x2="111.76" y2="66.04" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="111.76" y1="66.04" x2="85.09" y2="66.04" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="66.04" x2="85.09" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="45.72" x2="91.44" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="45.72" x2="91.44" y2="34.29" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="34.29" x2="116.84" y2="34.29" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="34.29" x2="116.84" y2="41.91" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="41.91" x2="120.65" y2="41.91" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="120.65" y1="41.91" x2="120.65" y2="62.23" width="0.4064" layer="20"/>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="83.82" y="67.31"/>
<vertex x="121.92" y="67.31"/>
<vertex x="121.92" y="66.04"/>
<vertex x="83.82" y="66.04"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="83.82" y="66.04"/>
<vertex x="83.82" y="33.02"/>
<vertex x="85.09" y="33.02"/>
<vertex x="85.09" y="66.04"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="85.09" y="45.72"/>
<vertex x="91.44" y="45.72"/>
<vertex x="91.44" y="33.02"/>
<vertex x="85.09" y="33.02"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="91.44" y="34.29"/>
<vertex x="121.92" y="34.29"/>
<vertex x="121.92" y="33.02"/>
<vertex x="91.44" y="33.02"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="116.84" y="33.02"/>
<vertex x="116.84" y="41.91"/>
<vertex x="121.92" y="41.91"/>
<vertex x="121.92" y="33.02"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="120.65" y="41.91"/>
<vertex x="120.65" y="67.31"/>
<vertex x="121.92" y="67.31"/>
<vertex x="121.92" y="41.91"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="120.65" y="62.23"/>
<vertex x="111.76" y="62.23"/>
<vertex x="111.76" y="66.04"/>
<vertex x="120.65" y="66.04"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="LED" library="fab" package="LED1206" value=""/>
<element name="LED_OUT1" library="fab" package="LED1206" value=""/>
<element name="LED_OUT2" library="fab" package="LED1206" value=""/>
<element name="LED_OUT3" library="fab" package="LED1206" value=""/>
<element name="MASTER" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="PROG_H" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="RESONATOR" library="fab" package="EFOBM" value=""/>
<element name="R_LED" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="R_OUT1" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="R_OUT2" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="R_OUT3" library="fab" package="R1206" value="500"/>
<element name="R_RST" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="MASTER" pad="1"/>
<contactref element="C" pad="2"/>
<contactref element="R_RST" pad="1"/>
<contactref element="R_LED" pad="2"/>
<contactref element="PROG_H" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="MASTER" pad="9"/>
<contactref element="PROG_H" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="MASTER" pad="8"/>
<contactref element="PROG_H" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="MASTER" pad="7"/>
<contactref element="PROG_H" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="MASTER" pad="4"/>
<contactref element="R_RST" pad="2"/>
<contactref element="PROG_H" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="MASTER" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="MASTER" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MASTER" pad="14"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="PROG_H" pad="1"/>
<contactref element="LED_OUT3" pad="2"/>
<contactref element="LED_OUT2" pad="2"/>
<contactref element="LED_OUT1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="MASTER" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="MASTER" pad="3"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R_LED" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R_OUT3" pad="2"/>
<contactref element="LED_OUT3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R_OUT2" pad="2"/>
<contactref element="LED_OUT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED_OUT1" pad="1"/>
<contactref element="R_OUT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="MASTER" pad="10"/>
<contactref element="R_OUT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="MASTER" pad="11"/>
<contactref element="R_OUT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="MASTER" pad="6"/>
<contactref element="R_OUT3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
