<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="73.66" y1="55.88" x2="27.94" y2="55.88" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="55.88" x2="27.94" y2="20.32" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="20.32" x2="73.66" y2="20.32" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="20.32" x2="73.66" y2="55.88" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="3X2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="LED1" library="fab" package="LED1206FAB" value=""/>
<element name="LED2" library="fab" package="LED1206FAB" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="RG1" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="RG2" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="RL1" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="RL2" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="RS" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="6X1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="RESONATOR" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="RJ" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="RON" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="LEDON" library="fab" package="LED1206FAB" value=""/>
<element name="PMOS1" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="PMOS2" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="6X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="3X2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="RS" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="LEDON" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="6X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="6X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RJ" pad="2"/>
<contactref element="RON" pad="2"/>
<contactref element="PMOS2" pad="2"/>
<contactref element="PMOS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="6X1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="6X1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="3X2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="3X2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="3X2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="3X2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RL2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="RS" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="RG1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="RG2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_J">
<contactref element="3X2" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="RJ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RON" pad="1"/>
<contactref element="LEDON" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RL2" pad="2"/>
<contactref element="PMOS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RG2" pad="1"/>
<contactref element="PMOS2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RL1" pad="2"/>
<contactref element="PMOS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PMOS1" pad="3"/>
<contactref element="RG1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
