<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ATMEGA328P-AU">
<description>&lt;MICROCHIP - ATMEGA328P-AU. - MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
<description>&lt;b&gt;32A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="ATMEGA328P-AU" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AU">
<attribute name="DESCRIPTION" value="MICROCHIP - ATMEGA328P-AU. - MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.2mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Microchip"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="556-ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=556-ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="1310271"/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/1310271"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
