<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="55.88" y1="45.72" x2="90.15" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.15" y1="45.72" x2="90.15" y2="65.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.15" y1="65.71" x2="55.88" y2="65.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="65.71" x2="55.88" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirschmann">
<description>&lt;b&gt;Hirschmann Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Audio, scart, microphone, headphone&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TOBU3">
<description>Female Cinch &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt; ( RCA Jack )</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="X1" library="con-hirschmann" package="TOBU3" value="TOBU3">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="TOBU 3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="592791"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06WX5914"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2@1"/>
<contactref element="X1" pad="2@2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
