<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ESP12Q">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP12Q">
<pin name="RESET"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="CS0"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="GPIO9"/>
<pin name="GPIO10"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP12Q">
<description>ESP8266 Wifi module 12-Q</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP12Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP12Q">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="CS0" pad="CS0"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="GPIO10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="GPIO9"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="SCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
