<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="82.55" y1="35.56" x2="106.66" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="106.66" y1="35.56" x2="109.2" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="109.2" y1="38.1" x2="109.2" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="109.2" y1="64.44" x2="106.66" y2="66.98" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="106.66" y1="66.98" x2="82.55" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="66.98" x2="80.01" y2="64.44" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="80.01" y1="64.44" x2="80.01" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.01" y1="38.1" x2="82.55" y2="35.56" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BUTTON" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="SW262CT-ND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="BGA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWERLED" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_POWER-LED" library="fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1_RED" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_GREEN" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R-BLUE" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET_PULLUP" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGBLED1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1_ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2_FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RESONATOR" library="fab" package="EFOBM" value="20MHz"/>
<element name="R2_RED" library="fab" package="R1206FAB" value="50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2_FTDI" pad="1"/>
<contactref element="BUTTON" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="POWERLED" pad="2"/>
<contactref element="BUTTON" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1_RED" pad="2"/>
<contactref element="R2_RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RGBLED1" pad="R"/>
<contactref element="R2_RED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RGBLED1" pad="B"/>
<contactref element="R-BLUE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RGBLED1" pad="G"/>
<contactref element="R_GREEN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="2"/>
<contactref element="J2_FTDI" pad="3"/>
<contactref element="RESET_PULLUP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RGBLED1" pad="A"/>
<contactref element="R_POWER-LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J1_ISP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J1_ISP" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="RESET_PULLUP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="J2_FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="POWERLED" pad="1"/>
<contactref element="R_POWER-LED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="J2_FTDI" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA7_BLUE">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R-BLUE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2_GREEN">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R_GREEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2_BUTTON">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="BUTTON" pad="4"/>
<contactref element="BUTTON" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3_RED">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R1_RED" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
