<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.127" y1="-0.254" x2="48.875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.875" y1="0" x2="49.51" y2="36.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="36.5" x2="-0.127" y2="36.246" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.127" y1="36.246" x2="-0.127" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<polygon width="0.1524" layer="46">
<vertex x="40.386" y="30.48"/>
<vertex x="40.386" y="0.889"/>
<vertex x="0.508" y="0.889"/>
<vertex x="0.508" y="30.48"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab (1)">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATMEGA328P-AU (1)">
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
<package name="FGPMMOPA6H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="fab (1)" package="C1206FAB" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab (1)" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="ATMEGA328P-AU (1)" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AU">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" ATmega Series 20 MHz 32 KB Flash 2 KB SRAM 8-Bit Microcontroller - TQFP-32 "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32 Atmel"/>
<attribute name="PRICE" value="2.09 USD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="adafruit" package="JST-PH-2-SMT-RA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="adafruit" package="FGPMMOPA6H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="P$12"/>
<contactref element="U2" pad="P$8"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPS_TX">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="GPS_RX">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
