<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="2.54" x2="48.24" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="2.54" x2="48.24" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.24" y1="49.2" x2="1.27" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="49.2" x2="1.27" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle_fab">
<packages>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Straight_Pins">
<packages>
<package name="8_PIN_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="eagle_fab" package="TQFP32-08THIN" value="UC_ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="eagle_fab" package="2X03SMD" value="CONN_03X2_AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="eagle_fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="0k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="0k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="Straight_Pins" package="8_PIN_HEADER" value="8_PIN_HEADER"/>
<element name="U$4" library="Straight_Pins" package="8_PIN_HEADER" value="8_PIN_HEADER"/>
<element name="R6" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="0k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="0k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$8"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$7"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$6"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
