<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="36.195" y="67.31" radius="28.702" width="0.3048" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP32">
<packages>
<package name="ESP32-WROOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SW_SLIDE-SWITCH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="ESP32" package="ESP32-WROOM" value="ESP32-WROOM"/>
<element name="U2" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JST" library="adafruit" package="JST-PH-2-SMT-RA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="CONN_02X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="GND2"/>
<contactref element="U$4" pad="GND4"/>
<contactref element="U$4" pad="GND5"/>
<contactref element="U$4" pad="GND3"/>
<contactref element="U$4" pad="GND1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JST" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JST" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3V3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="U$4" pad="IO0"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="EN"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO26">
<contactref element="U$4" pad="IO26"/>
</signal>
<signal name="IO27">
<contactref element="U$4" pad="IO27"/>
</signal>
<signal name="LEDR">
<contactref element="U$4" pad="IO34"/>
</signal>
<signal name="LEDB">
<contactref element="U$4" pad="IO32"/>
</signal>
<signal name="LEDG">
<contactref element="U$4" pad="IO35"/>
</signal>
<signal name="ACCEL_SCL">
<contactref element="U$4" pad="IO22"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ACCEL_SDA">
<contactref element="U$4" pad="IO21"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CAP_TOUCH">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="IO2"/>
</signal>
<signal name="NEO_INPUT_2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="IO4"/>
</signal>
<signal name="NEO_INPUT_1">
<contactref element="U$4" pad="IO5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CAP_TOUCH_2">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="IO13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
