(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4-0-10_14)")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 91)
    (zones 0)
    (modules 9)
    (nets 21)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.39624)
    (trace_clearance 0.39624)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.396)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(M1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(M1-Pad4)")
  (net 3 "Net-(M1-Pad1)")
  (net 4 "Net-(M1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 6 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 7 "Net-(M2-Pad5)")
  (net 8 "Net-(M2-Pad4)")
  (net 9 "Net-(M1-Pad6)")
  (net 10 "Net-(M1-Pad5)")
  (net 11 "Net-(M2-Pad6)")
  (net 12 "Net-(M2-Pad2)")
  (net 13 "Net-(M2-Pad1)")
  (net 14 "Net-(M3-Pad2)")
  (net 15 "Net-(S1-Pad3)")
  (net 16 "Net-(S1-Pad2)")
  (net 17 "Net-(S1-Pad1)")
  (net 18 "Net-(M3-Pad1)")
  (net 19 "Net-(M4-Pad1)")
  (net 20 "Net-(M4-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.39624)
    (trace_width 0.39624)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(M1-Pad1)")
    (add_net "Net-(M1-Pad2)")
    (add_net "Net-(M1-Pad3)")
    (add_net "Net-(M1-Pad4)")
    (add_net "Net-(M1-Pad5)")
    (add_net "Net-(M1-Pad6)")
    (add_net "Net-(M2-Pad1)")
    (add_net "Net-(M2-Pad2)")
    (add_net "Net-(M2-Pad4)")
    (add_net "Net-(M2-Pad5)")
    (add_net "Net-(M2-Pad6)")
    (add_net "Net-(M3-Pad1)")
    (add_net "Net-(M3-Pad2)")
    (add_net "Net-(M4-Pad1)")
    (add_net "Net-(M4-Pad3)")
    (add_net "Net-(S1-Pad1)")
    (add_net "Net-(S1-Pad2)")
    (add_net "Net-(S1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
  )
  (module fab:fab-EFOBM (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 146.05 98.425 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference M4 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RESONATOR (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.34874 0 180) (size 3.8989 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(M4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 3.8989 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(M1-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at 1.34874 0) (size 3.8989 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(M4-Pad3)"))
  )
  (module Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5C97300E)
    (at 156.91 101.6)
    (descr "SOIC, 14 Pin (JEDEC MS-012AB, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_narrow-r/r_14.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
    (tags "SOIC SO")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -5.28) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ATtiny44A-SSU (at 0 5.28) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 14 smd roundrect (at 2.475 -3.81) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 9 "Net-(M1-Pad6)"))
    (pad 13 smd roundrect (at 2.475 -2.54) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 8 "Net-(M2-Pad4)"))
    (pad 12 smd roundrect (at 2.475 -1.27) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 7 "Net-(M2-Pad5)"))
    (pad 11 smd roundrect (at 2.475 0) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 6 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 smd roundrect (at 2.475 1.27) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 5 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 smd roundrect (at 2.475 2.54) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 "Net-(M1-Pad3)"))
    (pad 8 smd roundrect (at 2.475 3.81) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 3 "Net-(M1-Pad1)"))
    (pad 7 smd roundrect (at -2.475 3.81) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 2 "Net-(M1-Pad4)"))
    (pad 6 smd roundrect (at -2.475 2.54) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 18 "Net-(M3-Pad1)"))
    (pad 5 smd roundrect (at -2.475 1.27) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 16 "Net-(S1-Pad2)"))
    (pad 4 smd roundrect (at -2.475 0) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 10 "Net-(M1-Pad5)"))
    (pad 3 smd roundrect (at -2.475 -1.27) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 19 "Net-(M4-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at -2.475 -2.54) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 20 "Net-(M4-Pad3)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -2.475 -3.81) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(M1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:fab-R1206FAB (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 147.32 119.126 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0.762 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "R3 1k" (at 1.27 1.778 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(M3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(M1-Pad6)"))
  )
  (module fab:fab-6MM_SWITCH (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 136.525 116.84 180)
    (descr "OMRON SWITCH")
    (tags "OMRON SWITCH")
    (attr smd)
    (fp_text reference S1 (at 0.127 -4.318) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6MM_SWITCH6MM_SWITCH (at 0.762 4.445) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 4 (at 4.191 2.159) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 3 (at -3.937 2.159) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 2 (at 4.191 -2.159) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 1 (at -3.683 -2.286) (layer B.SilkS))
    (pad 4 smd rect (at 3.302 2.286 180) (size 2.286 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(M1-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -3.302 2.286 180) (size 2.286 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(S1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.302 -2.286 180) (size 2.286 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(S1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -3.302 -2.286 180) (size 2.286 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(S1-Pad1)"))
  )
  (module fab:fab-LED1206FAB (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 147.955 113.03 270)
    (descr "LED1206 FAB STYLE (SMALLER PADS TO ALLOW TRACE BETWEEN)")
    (tags "LED1206 FAB STYLE (SMALLER PADS TO ALLOW TRACE BETWEEN)")
    (attr smd)
    (fp_text reference M3 (at 0.762 -1.778 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LEDFAB1206 (at 1.27 1.778 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(M3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(M3-Pad1)"))
  )
  (module fab:fab-R1206FAB (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 160.274 91.44)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0.762 -1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "C1 1uF" (at 1.27 1.778) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(M2-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(M1-Pad2)"))
  )
  (module fab:fab-R1206FAB (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 151.384 90.805)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0.762 -1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "R1 10k" (at 1.27 1.778) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(M1-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.27 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(M1-Pad2)"))
  )
  (module fab:fab-1X06SMD (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 175.895 102.235)
    (attr smd)
    (fp_text reference M2 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FTDI-SMD-HEADER (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 6 smd rect (at 0 6.35) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(M2-Pad6)"))
    (pad 5 smd rect (at 0 3.81) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(M2-Pad5)"))
    (pad 4 smd rect (at 0 1.27) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(M2-Pad4)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(M1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.81) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(M2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 -6.35) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(M2-Pad1)"))
  )
  (module fab:fab-2X03SMD (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 158.115 116.205 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference M1 (at -0.635 -4.445 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AVRISPSMD (at 0 4.445 90) (layer F.SilkS))
    (pad 6 smd rect (at 2.91846 2.54 270) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(M1-Pad6)"))
    (pad 5 smd rect (at -2.54 2.54 270) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(M1-Pad5)"))
    (pad 4 smd rect (at 2.91846 0 270) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(M1-Pad4)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(M1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.91846 -2.54 270) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(M1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.54 -2.54 270) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(M1-Pad1)"))
  )
  (gr_line (start 127 127) (end 127 124.46) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 184.15 127) (end 127 127) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 184.15 124.46) (end 184.15 127) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 127 124.46) (end 127 110.49) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 184.15 115.57) (end 184.15 124.46) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 127 111.76) (end 127 86.36) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 184.15 86.36) (end 184.15 115.57) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 127 86.36) (end 184.15 86.36) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
