<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.3302" y1="0.0508" x2="35.3622" y2="0.0762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.3622" y1="0.0762" x2="35.3368" y2="34.976" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.3368" y1="34.976" x2="0.3048" y2="34.9506" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3048" y1="34.9506" x2="0.3302" y2="0.0508" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fablab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lights">
<packages>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP12E-SMD">
<description>ESP8266 Module 12E</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fablab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fablab" package="C1206FAB" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="lights" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="lights" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fablab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fablab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fablab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="esp8266modules" package="ESP12E-SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG3.3V" library="fablab" package="SOT223" value="VR_REGULATOR_SOT223">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC_3.3V">
<contactref element="U1" pad="RESET"/>
<contactref element="U1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO2"/>
<contactref element="U1" pad="VCC"/>
<contactref element="REG3.3V" pad="2"/>
<contactref element="REG3.3V" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_5V">
<contactref element="REG3.3V" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="RXD0"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U1" pad="TXD0"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="REG3.3V" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
