<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_ESP32-WROOM-32D">
<packages>
<package name="MODULE_ESP32-WROOM-32D">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="01_fab" package="C1206" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="01_fab" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="01_fab" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="01_fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="01_fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SW_SLIDE-SWITCH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="01_fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="01_ESP32-WROOM-32D" package="MODULE_ESP32-WROOM-32D" value="ESP32-WROOM-32D">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" IC: SoC; GPIO, I2C, I2S, IR, SD, SDIO, SPI, UART; 2.7÷3.6VDC; 20dBm "/>
<attribute name="MF" value="Espressif Systems"/>
<attribute name="MP" value="ESP32-WROOM-32D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="Module Espressif Systems"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="01_fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="EN">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO0">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BLANK">
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
