<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="62.6672" y2="-0.1524" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.6672" y1="-0.1524" x2="62.8704" y2="43.3072" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.8704" y1="43.3072" x2="0.2032" y2="43.4596" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.2032" y1="43.4596" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fablab">
<packages>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="fablab" package="TQFP32-08THIN" value="UC_ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fablab" package="2X03SMD" value="CONN_03X2_AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fablab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fablab" package="2X03SMD" value="CONN_03X2_AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="fablab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="INPUT3">
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT4">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT5">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT6">
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="INPUT7">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT8">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET1">
<contactref element="IC3" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT1">
<contactref element="IC3" pad="30"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT2">
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT3">
<contactref element="IC3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT5">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT6">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT7">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT8">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
