<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="27.92" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="13.97" x2="27.92" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="23.8" x2="0" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.8" x2="0" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="OP1206" value="Q_PHOTOTRANSISTOR-NPN1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="EMITTER"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
