(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.10-1-10_14)")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 12)
    (tracks 137)
    (zones 0)
    (modules 12)
    (nets 25)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.35)
    (trace_clearance 0.35)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 4 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad10)")
  (net 11 "Net-(J2-Pad4)")
  (net 12 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 13 "Net-(J2-Pad3)")
  (net 14 "Net-(U2-Pad2)")
  (net 15 "Net-(U2-Pad3)")
  (net 16 "Net-(U2-Pad14)")
  (net 17 "Net-(R4-Pad1)")
  (net 18 "Net-(R2-Pad1)")
  (net 19 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 20 "Net-(U2-Pad1)")
  (net 21 "Net-(U2-Pad13)")
  (net 22 "Net-(R5-Pad1)")
  (net 23 "Net-(R6-Pad1)")
  (net 24 "Net-(SW1-Pad2)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.35)
    (trace_width 0.35)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad10)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
    (add_net "Net-(J2-Pad4)")
    (add_net "Net-(R2-Pad1)")
    (add_net "Net-(R4-Pad1)")
    (add_net "Net-(R5-Pad1)")
    (add_net "Net-(R6-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad1)")
    (add_net "Net-(U2-Pad13)")
    (add_net "Net-(U2-Pad14)")
    (add_net "Net-(U2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad3)")
  )
  (module fab:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 60030324)
    (at 123.19 115.57)
    (descr "SOIC, 14 Pin, fab version")
    (tags "SOIC fab")
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 0 -5.28) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ATSAMD11C14A-SS (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.CrtYd))
    (pad 1 smd rect (at -2.475 -3.81) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(U2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.475 -2.54) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(U2-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.475 -1.27) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(U2-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at -2.475 0) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 5 smd rect (at -2.475 1.27) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 6 smd rect (at -2.475 2.54) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at -2.475 3.81) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 8 smd rect (at 2.475 3.81) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(R6-Pad1)"))
    (pad 9 smd rect (at 2.475 2.54) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 10 smd rect (at 2.475 1.27) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 11 smd rect (at 2.475 0) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 12 smd rect (at 2.475 -1.27) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(R5-Pad1)"))
    (pad 13 smd rect (at 2.475 -2.54) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(U2-Pad13)"))
    (pad 14 smd rect (at 2.475 -3.81) (size 2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(U2-Pad14)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module usb_plug:USB_PLUG_TRACES (layer F.Cu) (tedit 6161FC20)
    (at 123.19 100.33)
    (fp_text reference J2 (at 0.1 5.08) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_PinHeader_1x04_P2.54mm_Horizontal_SMD (at 0.05 -6.35) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -3.6 0) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 3.6 0) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(J2-Pad4)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.5) (size 1 7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at 1 0.5) (size 1 7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(J2-Pad3)"))
  )
  (module fab:C_1206 (layer F.Cu) (tedit 6002C54C)
    (at 113.03 118.11 90)
    (descr "Capacitor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "capacitor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.85 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/C_1206.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:LED_1206 (layer F.Cu) (tedit 595FC724)
    (at 136.43 112.895001)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module fab:PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD (layer F.Cu) (tedit 60851B62)
    (at 125.73 132.08 270)
    (descr "surface-mounted straight pin header, 2x05, 1.27mm pitch, double rows")
    (tags "Surface mounted pin header SMD 2x05 1.27mm double row")
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at 0 -4.235 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_ARM_JTAG_SWD_10 (at 0 4.235 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.95 -2.54 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.95 -2.54 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -1.95 -1.27 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 1.95 -1.27 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at -1.95 0 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 6 smd rect (at 1.95 0 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 7 smd rect (at -1.95 1.27 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 8 smd rect (at 1.95 1.27 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 9 smd rect (at -1.95 2.54 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 10 smd rect (at 1.95 2.54 270) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad10)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:R_1206 (layer F.Cu) (tedit 60020482)
    (at 135.89 107.95)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(J2-Pad4)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/R_1206.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:R_1206 (layer F.Cu) (tedit 60020482)
    (at 113.03 130.81 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -1.85 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/R_1206.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:R_1206 (layer F.Cu) (tedit 60020482)
    (at 118.11 125.73 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 -1.85 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad4)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/R_1206.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:R_1206 (layer F.Cu) (tedit 60020482)
    (at 123.19 107.95 180)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 180) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 180) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(R5-Pad1)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/R_1206.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:R_1206 (layer F.Cu) (tedit 60020482)
    (at 126.27 123.19 180)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 -1.85 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 180) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(R6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 180) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad2)"))
    (model ${FAB}/fab.3dshapes/R_1206.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:Button_Omron_B3SN_6x6mm (layer F.Cu) (tedit 5EC65B05)
    (at 136.85 121.38)
    (descr "Surface Mount Tactile Switch for High-Density Packaging")
    (tags "Tactile Switch")
    (attr smd)
    (fp_text reference SW1 (at 0 -4.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BUTTON_B3SN (at 0 4.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -4.5) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 3.5 2) (size 2.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -3.5 2) (size 2.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 3.5 -2) (size 2.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(J2-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at -3.5 -2) (size 2.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(J2-Pad4)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_SPST_B3S-1000.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module fab:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 60A7B52C)
    (at 113.03 110.49 270)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -2.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Regulator_Linear_LM3480-3.3V-100mA (at 0 2.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 1.2 0 270) (size 1.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.2 0.85 270) (size 1.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.85 270) (size 1.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 117.1956 105.08996) (end 117.1956 95.84436) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 112.48644 105.0798) (end 117.18544 105.0798) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 110.56112 107.00512) (end 112.48644 105.0798) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 110.56112 137.67308) (end 110.56112 107.00512) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 144.46504 137.67308) (end 110.56112 137.67308) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 144.46504 127.2286) (end 144.46504 137.67308) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 144.46504 115.9002) (end 144.46504 127.2286) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 141.77772 113.21288) (end 144.46504 115.9002) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 141.77772 104.73436) (end 141.77772 113.21288) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 129.21996 104.73436) (end 141.77772 104.73436) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 129.21996 95.83928) (end 129.21996 104.73436) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 117.20068 95.83928) (end 129.21996 95.83928) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
