<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="99.06" x2="44.45" y2="99.06" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="99.06" x2="45.72" y2="97.79" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="97.79" x2="45.72" y2="25.4" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="99.06" x2="-8.89" y2="92.71" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-8.89" y1="27.94" x2="-8.89" y2="92.71" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-8.89" y1="27.94" x2="-3.81" y2="22.86" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-3.81" y1="22.86" x2="43.18" y2="22.86" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="22.86" x2="45.72" y2="25.4" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="PICOW">
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
<package name="MINI-SMA">
<description>mini-SMA diode</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="3.5MMTERM">
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab__1_">
<packages>
<package name="2X05SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="PICOW" value="PICOW"/>
<element name="T1" library="fab" package="TO252" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="CONN_02_TERM-FABLAB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab__1_" package="2X05SMD" value="CONN_05X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab__1_" package="2X05SMD" value="CONN_05X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="fab" package="MINI-SMA" value="DIODE_SCHOTTKY_CDBM1100-G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="VR_REGULATOR_SOT223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="fab" package="3.5MMTERM" value="CONN_02_TERM-ADAFRUIT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="fab__1_" package="SOD123" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$40"/>
</signal>
<signal name="VSYS">
<contactref element="U$1" pad="P$39"/>
<contactref element="D1" pad="KATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$37"/>
</signal>
<signal name="3V_OUT">
<contactref element="U$1" pad="P$36"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P$35"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$32"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="BT1">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BT3">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BT5">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT6">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BT7">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT8">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BT10">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BT11">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BT12">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="MOTOR_GP">
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="BT2">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BT9">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BT4">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
