<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="10.16" x2="68.56" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.56" y1="10.16" x2="68.56" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.56" y1="64.44" x2="27.94" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="64.44" x2="26.67" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="XIAO_RP2040_TAPED">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_RP2040_TAPED" value="XIAO_RP2040_TAPED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="CONN_02X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
