<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="66.04" y1="22.86" x2="137.14" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="137.14" y1="22.86" x2="137.14" y2="59.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="137.14" y1="59.36" x2="66.04" y2="59.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="59.36" x2="66.04" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="A4988_STEPPER_MOTOR_DRIVER_CARRIER_BLACK">
<packages>
<package name="MODULE_A4988_STEPPER_MOTOR_DRIVER_CARRIER_BLACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab__1_">
<packages>
<package name="XIAO_ESP32_C3_TAPED">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="A4988_STEPPER_MOTOR_DRIVER_CARRIER_BLACK" package="MODULE_A4988_STEPPER_MOTOR_DRIVER_CARRIER_BLACK" value="A4988_STEPPER_MOTOR_DRIVER_CARRIER_BLACK">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Not in stock"/>
<attribute name="CHECK_PRICES" value="https://www.snapeda.com/parts/A4988%20STEPPER%20MOTOR%20DRIVER%20CARRIER%20BLACK/Pololu/view-part/?ref=eda"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Stepper motor controler; IC: A4988; 1.2A; Uin mot: 8÷35V "/>
<attribute name="MF" value="Pololu"/>
<attribute name="MP" value="A4988 STEPPER MOTOR DRIVER CARRIER BLACK"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="SNAPEDA_LINK" value="https://www.snapeda.com/parts/A4988%20STEPPER%20MOTOR%20DRIVER%20CARRIER%20BLACK/Pololu/view-part/?ref=snap"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab__1_" package="XIAO_ESP32_C3_TAPED" value="XIAO_ESP32_S3XIAO_ESP32_S3_TAPED"/>
<element name="STP" library="fab__1_" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="1B">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1A">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="STP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="P$14"/>
<contactref element="STP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTN1">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BTN2">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
<contactref element="STP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SENSOUT">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="STP">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="STP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIR2">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="STP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STP2">
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="STP" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
