<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="36.83" x2="74.91" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.91" y1="36.83" x2="74.91" y2="93.65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.91" y1="93.65" x2="10.16" y2="93.65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="93.65" x2="10.16" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="MINI-SMA">
<description>mini-SMA diode</description>
</package>
<package name="PICOW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab__1_">
<packages>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="fab" package="MINI-SMA" value="DIODE_SCHOTTKY_CDBM1100-G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="PICOW" value="PICOW"/>
<element name="U$3" library="fab__1_" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab__1_" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab__1_" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab__1_" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$6" library="fab__1_" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="fab__1_" package="ED555DS-2DS" value="CONN_02_TERM-FABLAB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$7" library="fab__1_" package="2X02SMD" value="CONN_02X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$1" pad="P$36"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D_CS">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="D_DC">
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D_MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D_SCK">
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D_MISO">
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SD_SCK">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="B5">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="B6">
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="B7">
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="B8">
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$39"/>
<contactref element="D1" pad="KATHODE"/>
</signal>
<signal name="BAT_POW">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="T_CS">
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T_IRQ">
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="D_RESET">
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPE_2">
<contactref element="U$7" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$32"/>
</signal>
<signal name="SPE_1">
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
