<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.731" y1="11.43" x2="27.92" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="11.43" x2="27.92" y2="39.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="39.04" x2="6.731" y2="39.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.731" y1="39.04" x2="6.731" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="CONN8_00841-68_AMP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="HW-06-XX-X-S-XXX-SM">
<packages>
<package name="SAMTEC_HW-06-XX-X-S-XXX-SM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SD" library="fab" package="CONN8_00841-68_AMP" value="STORAGE_SD_114-00841-68CONN8_00841-68_AMP">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2023 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="114-00841-68"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Amphenol ICC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="HW-06-XX-X-S-XXX-SM" package="SAMTEC_HW-06-XX-X-S-XXX-SM" value="HW-06-XX-X-S-XXX-SM">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samtec"/>
<attribute name="PARTREV" value="A"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="SD" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="05"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SD" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="06"/>
</signal>
<signal name="SD-SPI-MISO">
<contactref element="SD" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="03"/>
</signal>
<signal name="SD-SPI-SCK">
<contactref element="SD" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="01"/>
</signal>
<signal name="SD-SPI-MOSI">
<contactref element="SD" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="02"/>
</signal>
<signal name="SD-SPI-CS">
<contactref element="SD" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="04"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
