<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.62" y1="19.954253125" x2="21.59" y2="19.954253125" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="19.954253125" x2="21.59" y2="1.6310125" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="1.6310125" x2="7.62" y2="1.6310125" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="19.954253125" x2="7.62" y2="1.6310125" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="PQFN80P300X500X100-14N">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HW-04-08-T-S-315-SM">
<packages>
<package name="SAMTEC_HW-04-08-T-S-315-SM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="fab" package="PQFN80P300X500X100-14N" value="ADXL343BCCZ-RL7">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.00 mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="Rev. 0"/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="HW-04-08-T-S-315-SM" package="SAMTEC_HW-04-08-T-S-315-SM" value="HW-04-08-T-S-315-SM">
<attribute name="MANUFACTURER" value="SAMTEC "/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="02"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="01"/>
</signal>
<signal name="INT1-AC">
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="INT2-AC">
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C0-SDA">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="04"/>
</signal>
<signal name="I2C0-SCL">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="03"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
