<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="0" x2="64.75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.75" y1="0" x2="64.75" y2="58.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.75" y1="58.09" x2="8.89" y2="58.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="58.09" x2="8.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="PICOW">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="PICOW" value="PICOW"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$40"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
