<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-8.89" x2="44.43" y2="-8.89" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="-8.89" x2="44.43" y2="25.07" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="25.07" x2="0" y2="25.07" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.07" x2="0" y2="-8.89" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="XIAO_ESP32_C3_TAPED">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_ESP32_C3_TAPED" value="XIAO_ESP32_C3_TAPEDXIAO_ESP32_C3_TAPED"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO10">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="GPIO9">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="GPIO8">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="GPIO20">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
