<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Michael Schnebly</text>
<text>HTMAA 2023</text>
<text>BNO-08X</text>
<text>C
0.1 µF</text>
<text>R
10 kΩ</text>
<text>LED</text>
<wire x1="36.11755" y1="60.000521875" x2="38.481" y2="60.000521875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="38.481" y1="60.000521875" x2="38.481" y2="57.912" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="38.481" y1="57.912" x2="36.11755" y2="57.912" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="36.11755" y1="57.912" x2="36.11755" y2="60.000521875" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Laef   v00</text>
<text>R
10 kΩ</text>
<text>R
10 kΩ</text>
<text>R
10 kΩ</text>
<text>R
10 kΩ</text>
<text>R
1 kΩ</text>
<wire x1="45.085" y1="69.601384375" x2="45.085" y2="48.895" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="45.085" y1="48.895" x2="43.18" y2="47.117" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.18" y1="47.117" x2="29.21" y2="47.117" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="71.506384375" x2="45.085" y2="69.601384375" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.21" y1="47.117" x2="27.305" y2="48.895" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.18" y1="71.506384375" x2="29.21" y2="71.506384375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="71.506384375" x2="27.305" y2="69.601384375" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.305" y1="69.601384375" x2="27.305" y2="48.895" width="0.1524" layer="20"/>
<text>C
0.1 µF</text>
<text>C
0.1 µF</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab__1_">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Library (custom)">
<packages>
<package name="XIAO_ESP32S3_CUSTOM">
</package>
<package name="PAD-1X1">
</package>
<package name="BNO080">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Library (custom)" package="BNO080" value="BNO080">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab__1_" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="C1" library="fab__1_" package="C1206FAB" value="0.1 µF"/>
<element name="C2" library="fab__1_" package="C1206FAB" value="0.1 µF"/>
<element name="C3" library="fab__1_" package="C1206FAB" value="0.1 µF"/>
<element name="R2" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R4" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R6" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U2" library="Library (custom)" package="XIAO_ESP32S3_CUSTOM" value=""/>
<element name="U$10" library="Library (custom)" package="PAD-1X1" value="PAD-1X1"/>
<element name="U$11" library="Library (custom)" package="PAD-1X1" value="PAD-1X1"/>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAP">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BOOT">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENV_SDA">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENV_SCL">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
