<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="12.7" x2="16.51" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="40.64" y2="5.08" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="5.08" x2="40.64" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="27.94" x2="36.83" y2="31.75" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="31.75" x2="8.89" y2="31.75" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="31.75" x2="4.4430375" y2="28.5730375" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="12.7" x2="3.81" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="27.94" x2="4.4430375" y2="28.5730375" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="XIAO_ESP32_C3_TAPED">
</package>
<package name="MIC_ICS-43434">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_ESP32_C3_TAPED" value="XIAO_ESP32_S3_TAPEDXIAO_ESP32_S3_TAPED">
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="MIC_ICS-43434" value="ICS-43434_MICICS-43434">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
