<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="86.36" x2="6.35" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="24.13" x2="40.64" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="54.61" y1="38.1" x2="54.61" y2="64.77" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="86.36" x2="6.35" y2="86.36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="86.36" x2="54.61" y2="64.77" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="24.13" x2="54.61" y2="38.1" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="XIAO_ESP32_C3_TAPED">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="PWRPAD_2-5MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_ESP32_C3_TAPED" value="XIAO_ESP32_S3_TAPEDXIAO_ESP32_S3_TAPED">
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
</element>
<element name="J2" library="fab" package="PWRPAD_2-5MM" value="CONN_01_SCREW-PAD2-5MM">
</element>
<element name="J3" library="fab" package="PWRPAD_2-5MM" value="CONN_01_SCREW-PAD2-5MM">
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
