<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="44.45" y1="30.48" x2="85.07" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="30.48" x2="85.07" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="100" x2="44.45" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="100" x2="44.45" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<hole x="46.99" y="97.79" drill="1.016"/>
<hole x="82.55" y="97.79" drill="1.016"/>
<hole x="83.546" y="33.02" drill="1.016"/>
<hole x="46.99" y="33.02" drill="1.016"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="XIAO_THROUGH_HOLE">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>Pin Headers |Terminal blocks | D-Sub | Backplane | FFC/FPC | Socket</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>Pin Header</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_THROUGH_HOLE" value="XIAO_ESP32_S3_TAPEDXIAO_ESP32_S3_THROUGH_HOLE">
</element>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
