<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.48" y1="36.83" x2="85.07" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="36.83" x2="85.07" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="100" x2="30.48" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="100" x2="30.48" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<hole x="82.354" y="97.284" drill="3.4"/>
<hole x="82.354" y="39.546" drill="3.4"/>
<hole x="33.196" y="39.546" drill="3.4"/>
<hole x="33.196" y="97.284" drill="3.4"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector">
<description>Pin Headers |Terminal blocks | D-Sub | Backplane | FFC/FPC | Socket</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>Pin Header</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>Pin Header</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="XIAO_ESP32_C3_TAPED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-4 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="Connector" package="1X08" value="PINHD-1X8">
<attribute name="CATEGORY" value="Connectors"/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header-Straight-8 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_SIZE" value=""/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value="Through Hole"/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Male Pins"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_ESP32_C3_TAPED" value="XIAO_ESP32_S3_TAPEDXIAO_ESP32_S3_TAPED">
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
