<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="53.34" y1="46.99" x2="154.92" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="154.92" y1="46.99" x2="154.92" y2="83.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="154.92" y1="83.49" x2="53.34" y2="83.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="83.49" x2="53.34" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<hole x="57.15" y="80.01" drill="3.2"/>
<hole x="57.15" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="151.13" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="151.13" y="80.01" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="XIAO_ESP32_S3">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_ESP32_S3" value="XIAO_ESP32_S3">
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
